PROPOSTA COMERCIAL 
 
Empresa: _____________________________________________ 

CNPJ ___________________________  
 
Data___________________ 
 
Endereço______________________________________________________________________________ 
 
Telefone:____________________
E-mail:_____________________________________________________ 
 
Validade da Proposta___________________________________________ 
 
[bookmark: _GoBack]A firma acima indicada propõe fornecer a Polícia Militar Estado do Rio de Janeiro, pelos preços abaixo assinalados, obedecendo rigorosamente às condições estipuladas, constantes no termo de referência do Processo nº SEI-350008/005358/2026.


	ITEM
	ID SIGA
	DESCRIÇÃO DO ITEM
	QUANT.SOLICI-TADA
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	1
	191810
	COMPUTADOR,PROCESSADOR: 64BIT, 8 NUCLEOS E 16 THREADS CPU MARK 27.000 PONTOS, PLACA PRINCIPAL: ATE 64GB DDR5 COM 2 SLOTS DE MEMORIA, TPM 2.0, MIN. 3 SLOTS M2, INTERFACE SATA 3, MEMORIA RAM: DDR5, 64GB (2X32GB),, DISCO RIGIDO - HD: 01 SSD INSTALADA COM MINIMO 512GB, INTERFACE M2, ATE 2TB NVME, UNIDADE MIDIA OTICA: N/A, INTERFACE COMUNICACAO: REDE GIGABIT, WIFI 6E AX211(2X2) WIFI 6 , BT 5.3 MU-MIMO, INTERFACE USB COM 01 TIPO C, INTERFACE VIDEO: VIDEO DEDICADO, SAIDAS HDMI E DISPLAYPORT, G3D MARK 12644, DIRECTX12,, MONITOR: MESMO FABRICANTE DO DESKTOP, TELA , 27 POL., 1920X1080, 01 HDMI E 01 DP,, SISTEMA OPERACIONAL: MICROSOFT WINDOWS 11 PRO 64BIT, GABINETE: CHASSI METALICO MINI MICRO SFF TORRE FONTE INCLUSA 100-240 AUTOMATICO, MOUSE: MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, TECLADO: MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, TECLADO NUMERICO, PELO MENOS 107 TECLAS, CARACTERES DA LINGUA PORTUGUESA, ACESSORIOS: CABO HDMI E CABO DP CABO DE ENERGIA, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE
Observações:
O computador deverá apresentar as seguintes especificações técnicas mínimas, sendo aceitas versões e/ou configurações superiores:
· Sistema operacional Windows 10 64-bit Professional;
· HDD de 1TB;
· 1 Slot PCI Express;
· USB 2.0 2 Slots;
· Monitor: Resolução Full HD 1920x1080 HDMI;
· CPU: Intel Core i7 geração 10 cache de 12MB 4.0 GHz;
· Placa de Rede Dedicada Gigabit Ethernet (1000Mb/s), JumboPacket 9KB (Intel i350-TI, Intel Gigabit CT, PCE-1G-01-LP)
· Configuração da placa de rede: Jumbo Packet = 9014 Bytes, Receive Buffers = 2048, Transmit Buffers = 2048, Speed & Duplex = 1.0 Gbps Full Duplex;
· Placa de Vídeo NVidia GeForce RXT 4060 8GB;
· Memória RAM de 16 GB (DDR4 ou superior)
· Fonte de 500W ou superior (conectores de alimentação suplementares PCI Express compatível com placa de vídeo)
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	2
	135595
	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, POTÊNCIA: 3 KVA, TENSAO ENTRADA: BIVOLT 110/220V, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE
Observações:
O estabilizador deve apresentar as seguintes especificações técnicas ou superiores:
· Transformador isolador;
· Tolerância de 3%;
· Tensão de saída: 220 Vca F + N + T;
· Variação admissível na tensão de saída +/- 3%;
· Fator de potência: 0,8
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	163545
	DISCO RÍGIDO INTERNO / HD, INTERFACE: SATA 6Gb/s, CAPACIDADE: 10 TB, BUFFER: 256 MB, VELOCIDADE: 7200 RPM, TEMPO ACESSO: 6Gb/s, SUPORTE: STORAGE, TAMANHO: 3.1/2 (PARA GAVETA DE ARMAZENAMENTO STORAGE), FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE
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	160774
	SWITCH. Tipo: NAO GERENCIAVEL, ESTRUTURA: APARELHO DE MESA, PROTOCOLO: GIGABIT/FAST
ETHERNET/ETHERNET, VELOCIDADE: GIGABIT ETHERNET 10/100/1000, QUANTIDADE PORTAS: 8 RJ-45, TIPO PORTA: RJ45, CONEXÃO: RJ-45, REDE VIRTUAL: N/A, CONEXÃO CASCATEAMENTO: N/A, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 100-240V, MEMÓRIA: N/A, PROCESSADOR: N/A, CAPACIDADE DE PRODUÇÃO: N/A, CAPACIDADE DE ROUTING: 16 GBPS, TAMANHO DA TABELA ROUTING: N/A, FUNCIONALIDADES GESTÃO: IEEE 802.3, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE
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VALOR TOTAL : ____________________
  
 
 
Assinatura do Representante Legal: _______________________________________ 
 
Nome completo:__________________________________________     RG_________ 
Telefone de Contato:___________________________________ 
